А-2 Крепление через раму

[image: image1.jpg]



1- Стальной штырь
2- Заполнение монтажного зазора (пена или сухая смесь)
3- Рама дверного блока
4- Полотно двери
5- Минеральная вата
6- Петля

Крепление через раму осуществляется только в случаях установки в середину толщины проема при толщине стены не менее 160 мм.
Монтажные штыри привариваются к дверной коробке через технологические отверстия в раме.

*Рекомендуемые размеры штыря - 70+150мм
