БРОНЕНАКЛАДКА «DOG»:
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· На сегодняшний день ни одна сигнализация не имеет возможности задержать проникновение в охраняемое помещение, сообщая о взломе двери только после того, как вор уже проник в квартиру.
· Наш извещатель дает эффективно использовать любую сигнализацию, позволяя после поступления сигнала задержать вора перед дверью, выигрывая время для принятия мер по предотвращению кражи, лишая его возможности быстрого взлома замка и поиска ваших ценностей до приезда милиции.
· Система уникальна в своей простоте: при попытке взлома механически разрывается провод, прерывая шлейф сигнализации. Сигнал идет. Далее работает защита замка, противодействуя взлому запирающего механизма.
· Извещатель можно ставить как вспомогательный  - с любой сигнализацией. Это взаимодействие во много раз улучшает работу оперативных групп милиции, не давая злоумышленнику проникнуть на охраняемый объект в промежуток времени между срабатыванием сигнализации и прибытием оперативной группы на место.
· Извещатель с функцией защиты цилиндрового механизма замка позволяет использовать сигнализацию, построенную на базе автодозвона, выигрывая столь нужное для таких систем время на принятие мер по предотвращению кражи, а также эффективно использовать шумовые оповещатели (ревун).
· Красота вашей двери не спасет вас от кражи. Так что, выбирая себе дверь, стоит смотреть не на внешний вид, а на способность покупки сберечь ваше имущество. Нет «невскрываемых» замков, но выигранное время с помощью броненакладки "ДОГ" позволит вам предпринять любые действия для защиты вашего имущества.
Данное изделие предназначено для:

1. Обнаружения попытки взлома цилиндрового механизма замка через броненакладку методами:
Воздействие на цилиндр:

· Высверливания пин барабана цилиндрового механизма через защитную шайбу броненакладки с усилием не менее 35 кг.

· Высверливания запорных пин корпуса цилиндрового механизма через броненакладку на глубину не менее 5,5 мм.

Воздействие на броненакладку:

· Высверливания крепежных винтов самой броненакладки при сверлении на глубину не менее 5,5 мм.(Далее установлена подкова защитная из закаленной стали).

· Слома (поворота) броненакладки с усилием не менее 7,2 кг./см (момент).

· Отрыва броненакладки от корпуса замка усилием не менее 35 кг. и перемещении его (крышки броненакладки) наружу на величину 3,5 мм. 

2. Защиты цилиндрового механизма замка двери через броненакладку при воздействии методами приведенными выше.
