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Haswasenme:
Onogewarens Fonocosoit c ABToa0s80HoM "Oran1"
WCMONb3YETCH AR HADNIOAEHNA 50 COCTOAHMEN 00beKTa,
370 KOHTPORL 0AHOTO WNEitha CHIHANKI ALK, K KOTOPOMY
RONKNI0YAIOTCR AATIHKH.

ToR0C0B0R ONOBEUEHNE BLINONHALTCA © HCAONLIOBAHHEN
NMHWH NPOBOAHOT TenedioHa NYTeM aBTOMATHYECKOTD
03B0HA N0 3aNPOTPANMHPOBAHHBIN HOMEpaN.
BosmoxuocT:

1). TMoawntosenme oaworo wneitda curnanusaumm (UIC);

2). CrannapTHoe ronocosoe cooBuenme;

3). 3anuch W XxpaHeHWe ABYX TenedOHHbIX HOMEPOB B
IHEPrOIABHCHMON NaMATA.

4). llosson 10 0Gowx TenedoHHLIX - peveBoe coobuenme
0 cpaBaTbiBanmy wneiidha CHTHATHIALMN - NOAKTIOYEHHE
BCTPOGHHOTO HAKPOHOHA Ha NPOCTYWINBAHWE NOMEEHNS;
5). Ynpaenesue Gnokon c yaaneoro Tenedona
TOHOBLIHW MOCHUTKANH;

6). MIporpauMUpOBaHHE C NOMOWbIO NapanensHo
noaKnioeHOT TenedonHoro annapara.

— A6Gonenm Ne1

L— A6onenm Ne2

BPOHEHAKIIALIKA "LoOr"
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Оповещатель голосовой с Автодозвоном «Огат-1».
Характеристики:

1). Тональный или импульсивный набор номера;

2). 6 попыток дозвона до телефонных номеров занесенных в память.

3). Разрядность номера до 12 знаков;

4). Потребляемый ток в режиме ожидания от линии АТС менее 1Ма;

5 ). Габаритные размеры 52 Х 70 Х 21;

6). Масса – 50 г.

