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   Приложение №2







	МДБ


___________

               Район
Замерный лист                 от «____» ___________200   г.                   






       Дата замера

К договору №_____________________




Заказчик:  __________________________________________________________ ___________  (_____________)







ФИО               



                                 Подпись

Лицо присутствующее при замере:_______________________________________________________   (_____________)








ФИО               



                  Подпись

Телефон:_______________________________________________________________________________________ 

Адрес:_________________________________________________________________________________________

	Улица
	
	Левая
	
	Наруж.
	

	Помещ.
	
	Правая
	
	Внутр.
	

	Тип установки коробки
	сторона петель
	

	
	сторона замка
	

	
	верх
	

	Способ установки
	на "уши"

	
	длинные:"уши", штыри (100р/шт)
	

	
	через раму

	РАБОТА С ПРОЕМОМ
	Проем
	Подготовка проема

	
	К
	Частичное штробление по периметру (штробление/резка диском)
	600р

	
	Ж/Б
	
	

	
	Проем
	Расширение (рубка)

	
	К
	1 сторона
	1300р
	2 стороны
	2600р

	
	 Ж/Б
	1 сторона
	1900р
	2 стороны
	3800р

	
	Усиление

	
	стандарт. МДБ
	1 сторона
	1600р
	2 стороны
	3200р

	
	нестандарт.МДБ
	1 сторона
	1800р
	2 стороны
	3600р

	
	стяжка двух рам
	1 сторона
	470р
	2 стороны
	940р

	
	заполнение зазора цементом
	1800р.

	Отбортовка за каждые 10мм                (max 50 мм)  –  1 сторона
	200р

	Демонтаж
	Укреплённая дерев. дверь 

Стальная дверь
	                400р



	
	Сложных конструкций деревянной, металлической дверей
	800р

	
	Вывоз старой дв. (мусора)
	300р

	Подъём Спуск 
	МДБ первого класса установки
	150р
	

	
	МДБ второго и третьего класса устан.
	250р
	

	
	МДБ четвертого класса установки
	450р
	

	Доставка в пригород
	км
	30р/км
	р

	Этаж
	
	Грузовой лифт
	

	Внимание:

1. Покупатель обязан обеспечить доступ к источнику питания 220 В, не менее 4 KW и не далее 30 метров от установки.
2. Монтажные зазоры между коробкой и проемом обязательны.
3. Продавец не несет ответственности за нарушения скрытой электропроводки при установке изделия, если не были оговорены места крепления.
4. Отделочные или любые другие работы по оформлению проема после установки МДБ Продавец не производит.
5. Перенос любой электропроводки (звонок, антена, телефон и т. д.) препятствующей установке двери, а также перенос и подключение сигнализации осуществляется силами Покупателя.


                                           O    
           Наименование 

помещения

Способ установки:   Тип — 
Размер проема:________х_________мм

Готовит заказчик: ________х_________мм
Заказчик:_______________

Подпись 

Замер:   500 руб.                                                
Замер:  ЛО -  700 руб.                                                Сумма установки:______________руб.

Примечания:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
От Продавца:__________________________________    От Покупателя:____________________________________

        ФИО                        




                   ФИО

          _______________  




                 _______________
              Подпись 







  Подпись
















